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POVRŠINSKE VODE – obseg del

Pri določitvi del je potrebno upoštevati določila iz:
· Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov v obdobju njegovega zaprtja, št. 35467-10/2014-32, z dne 25.8.2017,
· Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površnikih voda (Ur.l. RS, št. 91/13),
· Uredbe o stanju površnikih voda (Ur.l. RS, Št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16),
· Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).
Pogostost meritev in obseg na površinskih vodah
V površinski vodi na odlagališču odpadkov Lokovica je pogostost meritev naslednja:
v površinski vodi iz mest vzorčenja potok Poljane-gorvodno (PGP) in potok Poljane-dolvodno (PDP) se dvakrat letno s časovnimi presledki najmanj šest mesecev izvedejo meritve parametrov kemijskega stanja, splošno fizikalno-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal ter dodatnih parametrov (posamezni parametri našteti v nadaljevanju).
Parametri kemijskega stanja površinskih voda: alaklor,antracen, atrazin, benzen, bromirani difeniletri, ciklodienski pesticidi (aldrin, dieldrin, endrin, izodrin), vsota DDT (para-para DDT), ogljikov tetraklorid, tetrakloroetilen, trikloroetilen, kadmij in njegove spojine, kloroalkani 010-13, klorfenvinfos, klorpirifos (klorpirifos- etil), 1,2-dikloroetan, diklorometan, di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), diuron, endosulfan, fluoranten, heksaklorobenzen, heksaklorobutadien, heksaklorocikloheksan, izoproturon, svinec in njegove spojine, živo srebro in njegove spojine, naftalen, nikelj in njegove spojine, nonilfenol, oktilfenol, pentaklorobenzen, pentaklorofenol, poliaromatski ogljikovodiki (PAH), simazin, tributilkositrove spojine, triklorobenzeni, triklorometan (kloroform), trifluralin, dikofol, perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS), kvinoksifen, dioksini in dioksinom podobne spojine, aklonifen, bifenoks, cibutrin, cipermetrin, diklorvos, heksabromociklododekani (HB0DD), heptaklor in heptaklor epoksid, terbutrin
Splošni fizikalno-kemijski parametri ekološkega stanja: temperatura vode, biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK5), koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O2), nasičenost vode s kisikom (%), celotni organski ogljik (TOC), električna prevodnost (25°C), m-alkaliteta, pH, amonij, nitrat, celotni dušik, celotni fosfor, ortofosfat, suspendirane snovi po sušenju, skupna trdota
[bookmark: bookmark14]Posebna onesnaževala:
Sintetična onesnaževa/a;1,2,4-trimetilbenzen, 1,3,5-trimetilbenzen, bisfenol-A, klorotoluron (+desmetil klorotoluron), cianid (prosti), dibutilftalat, dibutilkositrov kation, epiklorhidrin, fluorid, formaldehid, glifosat, heksakloroetan, ksileni, linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-C13), n-heksan, pendimetalin, fenol, S- metolaklor, terbutilazin, toluen
Nesintetična onesnaževala; arzen in njegove spojine, baker in njegove spojine, bor in njegove spojine, cink in njegove spojine, kobalt in njegove spojine, krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom),molibden in njegove spojine, antimon in njegove spojine, selen
Druga posebna onesnaževala; nitrit, KPK, sulfat, mineralna olja, organsko vezani halogeni sposobni adsorbcije (AOX), poliklorirani bifenili (PCB)
Dodatni parametri: mangan, vanadij, pesticidi(bentazon, N,N-dietil-m-toluamid, prometrin, 2,4-D)




OPOMBA:
Po vsaki izvedeni meritvi je izvajalec dolžan izdelati sprotno poročilo in ga predati naročniku najkasneje v 60 dneh od izvedbe meritev.
Rok za izdelavo letnega poročila je do konca marca naslednjega leta. Posreduje se naročniku in na ARSO v predpisanem roku.
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